**Network pt. 1**

Scrivere per i seguenti IP: IP Network, IP Gateway ‘convenzionale’, IP Broadcast, quali e quanti ottetti per gli host, quanti e quali per la network.

* 1.1.1.1/8
* 128.1.6.5/12
* 200.1.2.3/24
* 192.192.1.1/22
* 126.5.4.3/9
* 200.1.9.8/24
* 172.16.0.4/16

IP: 1.1.1.1/8

IP Network: 1.0.0.0/8

IP Gateway: 1.0.0.1/8

IP Broadcast: 1.255.255.255/8

Ottetti per gli host: 3

Ottetti per la network: 1

IP: 128.1.6.5/12

IP Network: 128.0.0.0/12

IP Gateway: 128.0.0.1/12

IP Broadcast: 128.15.255.255/12

Ottetti per gli host: 2.5

Ottetti per la network: 1.5

IP: 200.1.2.3/24

IP Network: 200.1.2.0/24

IP Gateway: 200.1.2.1/24

IP Broadcast: 200.1.2.255/24

Ottetti per gli host: 1

Ottetti per la network: 3

IP: 192.192.1.1/22

IP Network: 192.192.0.0/22

IP Gateway: 192.192.0.1/22

IP Broadcast: 192.192.3.255/22

Ottetti per gli host: 1.25

Ottetti per la network: 2.75

IP: 126.5.4.3/9

IP Network: 126.0.0.0/9

IP Gateway: 126.0.0.1/9

IP Broadcast: 126.127.255.255/9

Ottetti per gli host: 2.87

Ottetti per la network: 1.12

IP: 200.1.9.8/24

IP Network: 200.1.9.0/24

IP Gateway: 200.1.9.1/24

IP Broadcast: 200.1.9.255/24

Ottetti per gli host: 1

Ottetti per la network: 3

IP: 172.16.0.4/16

IP Network: 172.16.0.0/16

IP Gateway: 172.16.0.4/16

IP Broadcast: 172.16.255.255/16

Ottetti per gli host: 2

Ottetti per la network: 2